Использование линейной частотной шкалы в Гц вместо мел шкалы увеличило количество ошибок распознавания до 21 при использовании 24 коэффициентов.

27 ошибок при использовании коэффициентов со 2 по 18







А 1 реализация



А 2 реализация



А другой диктор



И 1 реализация



И 2 реализация



И другой диктор